**OBJETIVO**

* Realizar una evaluación para determinar si existe algún tipo de riesgo que pueda contaminar el mango o las áreas de cultivo.

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

* Antes de comenzar a trabajar, se realiza un inspección del equipo que se va a utilizar durante el día.
* Se revisa que el equipo se encuentre limpio y en buenas condiciones para trabajar.
* Se revisa que en todas las áreas de fuentes potenciales de peligros físicos y químicos como:
* Colocar las bandejas de goteo colocadas en su lugar y aseguradas firmemente.
* Los productos químicos, aceites, grasas y combustibles siempre deben estar fuera del campo de cultivo.
* Las mangueras hidráulicas, los motores hidráulicos y los accesorios hidráulicos deben estar bien apretados, no deben gotear y además no deberán tener indicios de fugas o goteos recientes.
* Las piezas de equipos que están flojas o dañadas son retiradas o reparadas de inmediato.
* Se elimina cualquier material extraño (vidrio, metal, madera, etc) incrustado en las piezas del equipo de cosecha.
* La evaluación se documenta y las acciones correctivas se inscriben en el documento REG-PRECOSE-3.1.2).