**OBJETIVO**

* Proteger al producto de la contaminacion debido a derrames o fugas en los equipos.

**MEDIDAS PREVENTIVAS**

En caso de derrame:

* Analizar la toxicidad y el resto de características de la sustancia derramada. Esto se puede consultar con la hoja de seguridad del producto.
* En caso de ser necesario utilizar equipo de protección.
* Contenga el derrame, con tierra de Diatomea o arena.
* Mantener cubierto el derrame con material absorbente o neutralizar, según se trate de ácido (bicarbonato de sodio) o base (ácido acético diluido al 50%, ácido cítrico o ácido bórico) hasta su total impregnación.
* Con una pala y escoba o cepillo levantar el material y colocarlo en una bolsa para disponerla como residuo peligroso.
* Todo el producto que haya tenido contacto con el derrame deberá de ser desechado.